Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за извършване на ремонтни работи
Обект:      Резиденция №14-ремонт на покрив, фасадни мазилки и облицовки, външни настилки
Местонахождение:

гр. София, ул.,, 21-ви век“ № 69
Възложител: 
„АДИС” ЕООД, гр. София, ул. „Велико Търново” №27
I. Описание на основните предвидени работи за изпълнение:
Строително-монтажните работи са описани подробно в приложена количествена сметка – Приложение №2 – неразделна част от техническото задание. Основните видове работи са свързани с подмяна на съществуващите покривни изолации, частични ремонтни работи по фасади и външни настилки. 
1.1.Ремонт покрив 

Покритието на покрива е от бетонови керемиди върху вароциментов разтвор. Липсва хидроизолация и летвена скара. Водоодвеждането е външно с олуци и водосточни тръби. 
    Предвижда цялостен ремонт на покрива. Керемидите се демонтират и покрива се почиства от съществуващите замаки. Полага се хидроизолация и двойна летвена скара. Предвижда се частична подмяна на керемидите. Изготвят се нови обшивки от прахово боядисана ламарина, заедно с всички съпътстващи аксесоари, поли, капаци, улуци, водосточни тръби. Под олуците се доставя и монтира нова челна дъска, обшита с праховобоядисана ламарина. 
Липсващи мазилки по комини се възстановяват. Доставя се и монтира  нова капандура. 

Съществумащата мълниезащитна инсталация се запазва. 

Общата площ на покрива, предвиден за ремонт е приблизително 580 кв.м.
1.2. Ремонт фасади

Ремонтът по фасади включва премахване обрушената мазилка под олуци и колони /еркери/ до здрава основа. Мазилката се възстановява и се полага грунд и шпакловка по цялата повърхност. Боядисванането е предвидено с бяла фасадна боя.

Местата с нарушено бетоново покритие, открита и корозирала армировка и други конструктивни дефекти се обработват и възстановяват с мазилка от Sika МonoTop - 61.
Предвидена е частична подмяна на мраморни плочи на фасадата, пред главния вход на сградата и монтаж на гранитогрес по чела стълбище при главен вход.
Металните парапети на стълбища и балкон се боядисват две ръце с емайл лак-бял.
1.3. Външни настилки
Ремонтът включва подмяна на съществуващата асфалтова насилка на автомобилния подход с унипаваж. Предвиден е и ремонт на тротоари около сградата от север и от дясно на главния вход. 
Съществуващите настилки се демонтират и извозват. Преди полагане на новите настилки се проверява съществуващата основа и при необходимост се полага основа от трошен камък, която се уплътнява. Ревизионните шахти се повдигат и нивелират. Унипаважа се монтира върху цименто-пясъчна замазка.
Новите тротоари се изпълняват с 2% наклон към зелената площ. Фугата между троторните плочи и фасадата се уплътнява с допълнителна еластична хидроизолация.
Настилката от мозайка на площадката пред входа от дясно на главния вход на сградата и при пешеходния вход на оградата се демонтират и се монтира нова мозаечна настилка. 

Настилката от мраморни плочи в източната част на двора е предвидена за почистване - 128м2. 

II. Временно строителство:
Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде временната  строителна база и изготви План за безопасност и здраве. 

След приключване на работите по предмета на поръчката, Изпълнителят своевременно трябва да демонтира от временната си база всичките си съоръжения и невложени материали и да разчисти площадката за своя сметка.
III.  Изисквания относно изпълнение на строително-монтажните работи:
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на ремонтните работи.

Изпълнителят следва точно и надлежно да изпълни договорените работи с качество, съответстващо на стандартите и нормативните актове. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна.
Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в количествената сметка, ще се обявява писмено и съгласува с Възложителя преди по-нататъшното изпълнение на поръчката.
Предвидените строителни материали следва да се съгласуват с представител на възложителя. Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в техническото задание, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото съгласуване.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.
IV.  Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд:
По време на изпълнение на строителните и монтажните работи да се спазват предписанията в Плана за безопасност и здраве. Изпълнителят трябва да спазва изискванията на „Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“, както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
V. Застраховка, осигурена от Изпълнителя.

Изпълнителят и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на строителя и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно „Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството“ и да отговарят на категорията строеж по обекта на поръчката – IV-та категория.
VI.  Гаранционен срок. Изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на строежите в течение на гаранционния срок.

Предложените гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи следва да бъдат не по-кратки от предвидените в „Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“ и чл. 160, ал. 4, ал. 5 от ЗУТ .

За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Същият дължи възстановяване на Възложителя на всяка сума платена от последния като обезщетение за такива вреди.

По време на изпълнение на строителните работи, при осъществяване на действия по изпълнение на договора, Изпълнителят е длъжен да не допуска повреди или разрушаване на инженерната инфрастуктура в границите и извън границите на обекта.
Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта.

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя.

VII. Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството.

· Закон за устройство на територията;

· Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

· Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

· Закон за техническите изисквания към продуктите;

· Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

· Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.ХІІ.2003 г.; изм. със заповед № РД-02-14-134 от 6.ІІІ.2007 г.
· Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
· Наредба №7 за минималните изискания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване;
· Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ;
· Наредба № РД-07-8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. 
VIII. Администриране на обекта: 

Изпълнителят е задължен преди започване на строителните работи да представи на Възложителя строителна програма с указани срокове и график на основните дейности и доставка на материали, която може да се актуализира и променя по взаимно съгласие на двете страни.

Възложителят ще определи лице, което ще упражнява Инвеститорски контрол на обекта. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в настоящите спецификации и в съответствие със сключения договор с Изпълнителя, включително неговото ценово предложение, КСС и техническо предложение, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение. 
ІХ. Изисквания към Изпълнителя:

1. В ценовото предложение да се посочат:
·  единични цени /без ДДС/;
·  обща стойност /без ДДС/;
·  начин на плащане;
·  срок за изпълнение;

·  гаранционен срок на извършените СМР.
2. Офертата трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

3. Кандидатите посочват в предложенията си:

·  име на фирмата;
·  Единен идентификационен код (ЕИК);
·  седалище, адрес на управление;

·  референции за подобни обекти и списък с изпълнени такива. 
4. На плика на офертата да бъдат записани:

· предметът на процедурата;

· местонахождението на обекта;

· името на фирмата, от която е предложението;

· адрес и телефон за обратна връзка.

5. Изпълнителят е длъжен да предвиди и изпълни всички необходими мерки за опазване на състоянието на тези елементи от имота, които не са предмет на услугата, във вид в който същите са били при влизането му в обекта. Средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение.

6. Изпълнението на възложените работи трябва да стане при спазване на всички необходими мероприятия по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана, и Изпълнителят да поеме задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл.18 и чл.19 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, както и организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионални рискове и превенция на тези рискове съгласно чл.24 от ЗЗБУТ.

7. След приключване на възложените работи, Изпълнителят почиства обекта и извозва всички отпадъци останали от извършените СМР, като средствата за това трябва да се предвидени в ценовото предложение.
Неразделна част от настоящата техническа спецификация е количествена сметка по видове и количества работи – Приложение №2.

Изготвили:
/........................................./
архитект  А. Лефтерова
отдел ПСФ, „АДИС“ ЕООД
/........................................./

инж. Иво Динев

отдел ПСФ, „АДИС“ ЕООД
Приложение № 2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

„ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОБЕКТ ЖИЛИЩНА СГРАДА ВЪВ ВТОРА СГРАДА И ВТОРИ АДРЕС НА ЧОУ И ЧДГ „СВЕТЛИНА“, УПИ III, кв. 8, м. „
ОБЕКТ: Резиденция №14-ремонт на покрив, фасадни мазилки и облицовки, външни настилки -гр. София, ул.,, 21-ви век“ № 69

АС ЧАСТ

	I. Ремонт покрив

	1
	 Демонтаж  и обратен монтаж на бетонови керемиди и капаци 
	кв.м
	581.00

	2
	Демонтаж на олук от поцинкована ламарина
	м
	67.00

	3
	Демонтаж ламаринени обшивки по бордове шир. 75 см
	м
	46.00

	4
	Демонтаж водосточни тръби Ф 100
	м
	25.00

	5
	Демонтаж обшивка на  улами, около комини, по парапети тераси и отвори с поцинкована ламарина 
	кв.м.
	64.42

	6
	 Демонтаж замазка, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване
	кв.м
	581.00

	7
	Доставка и монтаж на челна дъска, импрегнирана 25/3 см
	м
	67.00

	8
	Доставка и монтаж на безшевен олук- 6“,  от поцинкована ламарина /полимерно покритие/ 
	м
	67.00

	9
	Доставка и монтаж на казанчета от кафява ламарина
	бр
	7.00

	10
	Доставка и монтаж на пола от поцинкована ламарина /пола над олук/ и обратен монтаж бетонови керемиди
	м
	67.00

	11
	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина с полимерно покритие по бордове /шир. 75см
	м
	46.00

	12
	Доставка и монтаж на покривен прозорец с обшивка от хидроизолация 57/78см, вкл. демонт. капандура 40/50 см, разширяване отвор за нов прозорец
	бр.
	1.00

	13
	Доставка и монтаж на хидроизолационно фолио Проплюс Резистант 140, с вградена усилена мрежа
	кв.м.
	581.00

	14
	Монтаж на двойна летвена скара 5/5 см и 3/5 см, захваната с дюбели към стб. плоча /импрегнирани/
	кв.м.
	581.00

	15
	Доставка и монтаж на нови бетонови керемиди
	кв.м
	40

	16
	Монтаж на бетонови капаци на сух монтаж
	л.м.
	67.00

	17
	Доставка и монтаж на водосточни тръби, праховобоядисани Ф 100
	л.м.
	25.00

	18
	Обшивка на  улами, около комини, по парапети тераси и отвори с праховобоядисана ламарина,  бяла 
	кв.м.
	64.42

	19
	Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи за скатен покрив
	бр.
	737.00

	20
	Ремонт и префугиране на същ.комини
	кв.м.
	18.00

	21
	Натоварване ръчно и извозване на строителни отпадъци с камион на 20 км
	м3
	25.00


	II. Ремонт по фасади 

	1
	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле
	м2
	204.00

	2
	Очукване,  изкърпване на компрометирана мазилка по бордове и колони
	м2
	35.00

	3
	Шпакловка с циментово лепило/бяло/ с фибри
	м2
	175.00

	4
	Боядисване със фасадна боя  по бордове и колони, вкл. полагане на грунд 
	м2
	175.00

	5
	Полагане на мазилка от Sika МonoTop - 612 за възстановяване на бетоново сечение
	м2
	20.00

	6
	Натоварване ръчно и извозване на строителни отпадъци с камион на 20 км
	м3
	2.00

	7
	Частична подмяна на  фасадни облицовки с мраморни плочи с дебелина до 2 см
	м2
	14.00

	8
	Боядисване метални парапети 2 ръце /стълбище и балкон/
	м2
	21.00

	9
	Монтаж на гранитогрес по чела стъпала- главна стълба
	м2
	3.00


	III.ВЪНШНИ НАСТИЛКИ /автомоб. подход-алея ,тротоари  и подпорни стени/

	1
	Демонтаж на асф.бет. настилка, вкл. натоварване, транспорт 15 км, БЗМ  
	м2
	224.58

	2
	Демонтаж тротоар от бетонови плочи
	м2
	28.00

	3
	Демонтаж на бетонови бордюри
	м
	29.00

	4
	Демонтаж армирана бетонова настилка 63 м2
	м3
	9.45

	5
	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0.20м
	м3
	57.52

	6
	Натоварване и извозване земни маси на 15,00 км
	м3
	57.52

	7
	Натоварване и извозване отпадъци на разтоварище на 15,00 км
	м3
	11.38

	8
	Доставка и полагане на основа от трошен камък Е=400 Мра (20 cm), вкл. профилиране
	м3
	57.52

	9
	Доставка и полагане на бетонови водещи ивици 10/25/50 вкл. материалите
	м
	92.00

	10
	Повдигане и нивелиране ревизионни шахти
	бр
	3.00

	11
	Повдигане и почистване на уличени отток 
	бр
	1.00

	12
	Доставка и полагане на цименто-пясъчна замазка (за унипаваж)
	м3
	14.38

	13
	Доставка и полагане на унипаваж
	м2
	287.58

	14
	Направа тротоарна настилка и стъпала от нови бетонови плочи, вкл. материалите
	м2
	28.00

	16
	Почистване на настилка от мраморни плочи
	м2
	128.00

	17
	Полагане на ACO Monoblock PD 100 C 0.0 улей  L=100см, вкл  челни плочи PD 100 C без отвор и с отвор DN150
	м1
	4.60

	18
	Демонтаж на настилка от мозайка
	м2
	22.00

	19
	Направа на нова настилка от мозайка 
	м2
	22.00

	20
	Демонтаж на компрометирана мита бучарда по стени и цокли
	м2
	3,5

	21
	Направа нова мита бучарда по стени и цокли
	м2
	3,5

	22
	Запълване с  уплътнител фуга между цокъл и тротоарни плочи
	м
	21.5

	
	
	
	


Забележка: В ценовото предложение да се посочат:1) единични цени /без ДДС/; 2) обща стойност /без ДДС/; 3) начин на плащане; 4) срок за изпълнение; 5) гаранционен срок на извършените СМР; 6) Офертата трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.
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