Обект: Доставка на елементи за изграждане на сигнално-охранитлна система  на обект на „АДИС” ЕООД на ул. “Йозеф Валдхард” №4, гр. София
ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРИРАНЕ
             І. Предмет на услугата.
Доставка на елементи за изграждане на сигнално-охранитлна система  на обект на „АДИС” ЕООД на ул. „Йозеф Валдхард” №4 , монтажа на доставените елементи  и пуск на сигнално-охранителната система от ЗАП към АДИС ЕООД 
ІІ. Изисквания за произход и качество на предлаганата техника:
1. Да е произведена от фирми, които имат внедрен стандарт за качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен;

2. Да бъде нова, неупотребявана и да не е спряна от производство - от актуалната листа на производителя;

3. Предлаганата техника да притежава сертификат за безопасност “CE Mark” или еквивалентен;
4. Доставените елементи да са придружени с паспорт,  гаранционна карта на изделието и указания за ползване на български език, както и съпътстващи графики  за работните характеристики  на изделието.

            ІІ. Изисквания към Изпълнителя.

1. В ценовото предложение да се посочат: единична цена  /без ДДС/, обща стойност /без ДДС/, начин на плащане, срок за доставка, гаранционен срок на доставените елементи
2. 
Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
3.
Описаните  в спецификацията елементи да отговарят на БДС, на мерките за безопасност при експлоатация и да се монтират от специалисти с нужните сертификати и лицензи за монтаж на електрически уреди и уреди под налягане, като стриктно се спазват противопожарните правила в обекта. Към новомонтираните уреди  да има упътване за експлоатация на български език.
ІІI. Спецификация:
	№
	Наименование
	Модел
	Бр.
	Ед.цена без ДДС
	Общо цена без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Безжичен контролен панел с видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс+2Gмодем. Поддръжка до 100 безжични устройства до 10 камери/DVR-и до, 1 разширител на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 5 сценария. Покритие до 2000 метра. Корпус в бял или черен цвят. Вградена батерия. / в черен цвят 7559.01.BL1/
	Ajax Hub 7561.01

WH1
	1
	
	

	2
	Безжичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци-20кг./50см. Комуникация с панела до 1700м. Обхват до 12м./88,5о. Височина на монтаж 2,4м. Стойка и батерия включени в комплекта(CR123A). Корпус в бял или черен цвят. За вътрешен монтаж. / в черен цвя 5314.09.BL1/
	Ajax Motion Protect 5328.09.WH1
	14
	
	

	3
	Безжичен магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1м. жична връзка. Комуникация с панела до 1200м. Корпус в бял или черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта(CR123A). За вътрешен монтаж./ в черевн цвят 7062.03.BL1/
	Ajax Door Protect 7063.03.WH1
	35
	
	

	4
	Безжично дистанционно с 4 бутона . LED индикация. Комуникация с панела до 1300м. Корпус в бял или черен цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032). /в черен цвят6108.04.BL1/
	Ajax Space Contro 16267.04.WH1
	1
	
	

	5
	Безжичен бутон. Функция паникбутон или автоматизация. Програмируем сценарии. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300м. Корпус в бял или черен цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032). /в черен цвят 10314.26.BL1/
	Ajax 

Button 1 0315.26 .WH1
	2
	
	

	6
	Безжична външна сирена с регулируема сила на звука 85-113 dB. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1500 м. Корпус в бял или черен цвят. Стойка и батерий включени в комплекта (4х CR123A). /в черен цвят 7661.07.BL1/
	Ajax 

Street Siren 7830.07 .WH1
	2
	
	

	7
	Безжично слаботоково реле тип „сух контакт“. IP20. Захранване 7-36 VDC. Максимален ток 5А при 36 при 36 VDC. 13А при 230VAC. Импулсен или превключващ режим. Комуникация с панела до 1000м. За вътрешен монтаж.
	Ajax 

Relay 11035.19. NC1
	2
	
	

	8
	Модул за интеграция с охранителни системи на други производители. Конфигуриране през mini USB порт. Комуникация с панел до 2000м.
	Ajax 

ocBridge Plus7296.14. NC1
	1
	
	

	9
	GPRS модул
	
	1
	
	

	
	                                                                           ОБЩО ЦЕНА В ЛЕВА:
	

	
	ОБЩО ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС:
	


                                               



    Съставил: …………….
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