ЗАДАНИЕ   ЗА  ОФЕРИРАНЕ

ОБЕКТ: Сервизно обслужване на 34 бр. асансьорни уредби, монтирани в обекти, стопанисвани от АДИС ЕООД, съгласно  приложени  Опис/Приложение № 1/  и Списък /Приложение № 2/

І.
Общи изисквания: Фирмите, участващи в конкурса трябва да представят документ за актуално състояние, лиценз за работа с надзорни съоръжения и да бъдат вписани в регистър на лицата, извършващи дейност по поддържане, ремонт и преустройване на асансьори и са получили удостоверение за това. Необходимо е да се представят копия от свидетелствата за правоспособност  на работещите в тях специалисти  за извършване на сервизна дейност на асансьорни уредби.

ІІ.  Изисквания към фирмите при изпълнение на сервизното обслужване на 25 бр. пътнически и 9 бр. кухненски асансьорни  уредби по приложения Опис на сградите и техническите данни  на  уредбите:

1. Да спазват изискванията на Наредбата за Безопасна Експлоатация и Технически Надзор на Асансьори/НБЕТНА/ от 01.04.2003 г. /ДВ бр. 33 от 2003 г., с изм. в ДВ бр. 27 от 25.03.2014 г. и последно измемение и допълнение в ДВ бр. 88 от 24.10.2014 г./, като: 
2. Извършват най-малко веднъж на 10/десет/ дни функционални проверки за изправността и действието на асансьора и предпазните му устройства.

3. Осигуряват 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите, освобождават пътниците при аварийно спиране на кабината,  оказват помощ при аварии и злополуки и  спират асансьора при техническите неизправности по чл.10, ал.1 т.1-17 от Наредбата.

4. Извършват аварийното обслужване на асансьорите  в срок до 1/един/ час от получаване на сигнал за настъпване на събитие по чл.9, ал.1, т.5 от Наредбата.

5. Пристъпват към отстраняване на неизправностите в срок до  2/два/  часа при спиране на асансьора в работно  и  извънработно  време /включително в празнични и почивни дни/.

6. Задължават се да освободят  заседналите до 1/един/ час при спиране на асансьор с хора в кабината. 

7. Водят специална книга-дневник, която се  съхранява в съответното машинно помещение. В нея задължително да се отразява техническото състояние на асансьора и резултатите от извършените проверки и ремонти по дати и час на посещението и извършената дейност. Към книгата-дневник да се прилагат: 

· екземпляр от чертежите, схемите или сертификатите за извършените ремонти и преустройства на асансьора и декларациите за съответствие на земенени предпазни устройства; 

·  асансьорните монтьори, които са извършили проверките и/или ремонтите, вписват датата на извършването им, името и фамилията си и полагат подпис.

8. Изготвят  ежемесечни  опис-протоколи за извършените ремонтни работи по райони и адреси и вложените  за това части, които да се прилагат към фактурата за разплащане.

9. Изготвят уведомителни писма за предстоящите през текущия месец  планово-предупредителни ремонти,  прегледи и др.

10. Организират и присъстват при извършване на периодичните ревизии и изпълняват разпорежданията на органите на ДИТН.
11. Осигуряват  гаранционен срок от минимум 24/двадесет и четири/ месеца  за вложените части и ремонтни работи при извършване на основен ремонт, считано от датата на приемателния протокол за ремонтните работи. 
12. Доказват качествата на  използваните материали  с  технически  сертификати.
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