Обект: „ Основен ремонт на покрив /настилка/ на подземен гараж на ул. „Александър Жендов“№1, гр. София“
ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРИРАНЕ
             І. Предмет на услугата: доставка на „ Основен ремонт на покрив /настилка/ на подземен гараж на ул. „Александър Жендов“№1“, гр. София“
1. Ценово предложение с единични цени и обща стойност в лв без ДДС, както следва: 
	№
	Наименование на видовете работи
	ед. мярка
	кол-во
	Ед.цена без ДДС
	стойност

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Ремонт на покрив гараж- север
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж съществуваща асфалтова и бетонова настилка - деб.  11 см
	м2
	573
	 
	 

	2
	Демонтаж облицовка стъпало пред входни врати и витрини 
	м2
	23
	 
	 

	3
	Демонтаж бетонова настилка рампа /частично/
	м2
	80
	 
	 

	4
	Демонтаж, преработка и обратен монтаж парапети около рампа
	м
	51
	 
	 


	5
	Направа на нов бетонов борд  с шапка от поцинкована ламарина Н= 30 см /детайл 1/, включително оформление от вън с водоотблъскваща мазилка и водоткапващ профил
	м
	119
	 
	 

	6
	Оформяне на отводняване с барбакани, вкл. просичане борд /детайл 2/
	бр
	7
	 
	 

	7
	Оформление дилатационна фуга в борд /детайл 1a /
	бр
	2
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж на  изравнителна циментова замазка с наклони  към барбакани на работни фуги 3/3м 
	м2
	733
	 
	 

	9
	Оформление стъпало пред входа, вкл. дилатационна фуга оформена с термопластича хидроизолационна лента и полиуретаново въже със затворена структура /детайл 3/ - материал по предложение на изпълнителя
	м2
	23
	 
	 

	10
	Оформление дилатационна фуга по контур сграда, оформена с термопластича хидроизолационна лента и плиуретаново въже със затворена структура  /детайл 4/ - материал по предложение на изпълнителя
	м
	24
	 
	 

	11
	Оформление дилатационна фуга в асфалтова настилка /детайл 5/ материал по предложение на изпълнителя
	м
	24
	 
	 

	12
	Полагане на битумен грунд - материал по предложение на изпълнителя
	м2
	580
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж хидроизолация /битумно - полимерна хидроизолация с дебелина мин. 4.5 мм, мин. 5 кг/ м2 или обмазна /- под асфалтобетон – материал по предложение на изпълнителя
	м2
	580
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж  на два пласта хидроизолация битумно - полимерна хидроизолация , втория пласт с  UV защита- покрив помещение охрана. Mатериал по предложение на изпълнителя
	м2
	44
	 
	 

	15
	Полагане на асфалтобетонна настилка мин. деб. 6 см
	м2
	580
	 
	 

	16
	Запълване фуга между асфалтобетонна настилка и борд
	м
	131
	 
	 

	17
	Доставка и полагане на двукомпонентна хидроизолация на циментова- полимерна основа основа /рампа и стъпало/. Mатериал по предложение на изпълнителя
	м2
	109
	 
	 

	18
	Направа на армирана бетонова настилка - рампа 
	м2
	80
	 
	 

	19
	Реновиране настилка стъпала и чела запад 
	м2
	13
	 
	 

	20
	Оформление на хидроизолация и настилка около отвори за водосточни тръби  /детайл 3г и 4б/
	бр.
	3
	 
	 

	21
	Натоварене и извозване строителни отпадъци
	м3
	66
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт на покрив гараж - под жилищна сграда
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж съществуваща бетонова настилка- мин.  8 см
	м2
	242
	 
	 

	2
	Демонтаж мозаечни плочи
	м2
	52
	 
	 

	3
	Направа на нов бетонов борд  с шапка от поцинкована ламарина Н= 30 см /детайл 1/, включително оформление от вън с водоотблъскваща мазилка и водоткапващ профил
	м
	12
	 
	 

	4
	Оформление дилатационна фуга в борда /детайл 1a /
	бр
	2
	 
	 

	5
	Оформление на борд  площадка изток  /детайл 1б/
	м
	21
	 
	 

	6
	Доставка и полагане на двукомпонентна хидроизолация на цимент-полимерна основа. Mатериал по предложение на изпълнителя
	м2
	294
	 
	 

	7
	Доставка и полагане на хидроизолация на циментова основа по стени и колони  /детайл 7 /. Mатериал по предложение на изпълнителя
	м
	134
	 
	 

	8
	Оформление на хидроизолация и настилка около отвори за водосточни тръби  /детайл  4б/
	бр
	1
	 
	 

	9
	Направа на армирана бетонова настилка на карета, запълнени с еластичен кит
	м2
	242
	 
	 

	10
	Направа на настилка от плочи, с работни фуги, запълнени с еластичен кит
	м2
	52
	 
	 

	11
	Оформление дилатационна фуга в бетонова настилка /детайл 6/. Mатериал по предложение на изпълнителя
	м
	73
	 
	 

	12
	Натоварене и извозване строителни отпадъци
	м3
	23,52
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт на покрив гараж - юг
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж съществуваща бетонова настилка, включително основа за антена - мин  8 см
	м2
	727
	 
	 

	2
	Демонтаж съществуваща борд - Н=5 см
	м
	93,7
	 
	 

	3
	Направа на нов бетонов борд  с шапка от поцинкована ламарина Н= 30 см /детайл 1/, включително оформление от вън с водоотблъскваща мазилка и водоткапващ профил
	м
	93,7
	 
	 

	4
	Оформяне на отводняване с барбакани, вкл. просичане борд /детайл 2/
	бр
	8
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на  изравнителна циментова замазка с наклони  към барбакани на работни фуги 3/3м
	м2
	727
	 
	 

	6
	Полагане на битумен грунд. Mатериал по предложение на изпълнителя
	м2
	727
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж хидроизолация /битумно - полимерна хидроизолация с дебелина мин. 4.5 мм, мин. 5 кг/ м2 или обмазна /- под асфалтобетон. Mатериал по предложение на изпълнителя
	м2
	727
	 
	 

	8
	Полагане на асфалтобетонна настилка  мин. 5 см
	м2
	727
	 
	 

	9
	Оформление  дилационна фуга  2 мм в асфалтова- настилка детайл 2
	м
	24
	 
	 

	10
	Оформление  дилационна фуга  2 мм в бетонов борд /детайл 1а/
	бр
	1
	 
	 

	11
	Запълване фуга между асфалтобетонна настилка-борд и бетонова настилка
	м
	148,71
	 
	 

	12
	Натоварене и извозване строителни отпадъци
	м3
	58,16
	 
	 


1.2. Подробен опис на оферираната хидроизлоационна система и съпътстващи покрития, при необходимост представяне на технически детайли за изясняване на предложението.
1.2. Начин на плащане : процент авансово плащане.
1.3. Срок за изпълнение - работни дни.
1.4. Гаранционен срок.
            ІІ. Изисквания към Изпълнителя.
1. В ценовото предложение да се посочат: единична цена  /без ДДС/, обща стойност /без ДДС/, начин на плащане.
2.  Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление, телефон и лице за контакт.
         ІIІ. План на покрив 


[image: image1]
                                               



    Съставил: ..........…………….







       арх. Аделаида Лефтерова
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